Cena

Ilość

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106150B Rutki-KOSSAKI-OŻARKI-OLSZANKA ODC. 0+000-2+700

Opis

Wartość

J.m.

Element nr 1. Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych

       2,7000

km trasy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

1. KNNR 1  0111-0100

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. Wykonywanie nasypów

    1458,2400

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w 
gruncie kat.I-II; transport samochodami 10-15t

2. KNNR 1  0202-0702

    1458,2400

m3

Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy 
rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi do 10-15t, przy 
przewozie po terenielub drogach gruntowych gruntu kat. 
I-IV

3. KNNR 1  0208-0102

    1458,2400

m3

Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II 
dostarczonego samochodami  samowyładowczymi

4. KNNR 1  0311-0100

    1458,2400

m3

Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego 
kat. I-II zagęszczane walcamiwibracyjnymi samojezdnymi 
13t

5. KNNR 1  0409-0703

   13449,1600

m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 
II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)

6. KNNR 6  0103-0300

    5208,0000

m2

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych 
przekopów, wykopów i nasypów.  Plantowanie (obrobienie 
na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III

7. KNNR 1  0503-0500

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. Wykonanie podbudowy z kruszywa

   13449,1600

m2

Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 
20 cm

8. KNNR 6  0113-0200

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. Wykonywanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego

   12639,1600

m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
(warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, 
standard III, samochód samowyładowczy do 5 t

9. KNNR 6  0308-0102

   12639,1600

m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
(warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 

10. KNNR 6  0309-0201

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód 
samowyładowczy do 5 t

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. Oznakowanie pionowe

      18,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  50 mm

11. KNNR 6  0702-0100

      13,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Znaki 
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 
0.3 m2

12. KNNR 6  0702-0500

       6,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o 
pow.do 0.3 m2

13. KNNR 6  0702-0600

Razem wartość elementu nr 5

VAT %

  23,00%

Całkowita wartość wyceny

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 2 -